<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="83.82" y1="0" x2="83.82" y2="33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="33" x2="0.965" y2="33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.965" y1="33" x2="0.965" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.965" y1="0" x2="83.82" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>GND</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>PD7</text>
<text>PD6</text>
<text>PD5</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>PD2</text>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>Pentabug V1.0</text>
<text>https://github.com/c3d2/pentabug</text>
<text>https://github.com/c3d2/pentabug</text>
<text>Pentabug V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO-92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="seb">
<packages>
<package name="BATTERY_2XAAA">
<description>&lt;b&gt;Farnell Battery Holder 2x AAA&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt; Farnell # 1650679</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buglbr">
<packages>
<package name="LA4-432">
</package>
<package name="BUZZRTDK">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA88">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO-92" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="SparkFun" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="SparkFun" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT1" library="seb" package="BATTERY_2XAAA" value="BATTERY_2XAAA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="buglbr" package="LA4-432" value="VIBRAMOTOR"/>
<element name="SG1" library="buglbr" package="BUZZRTDK" value="MULTIBUZZRTDKBUZZR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="18K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BATTLVL">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="BUZZR">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SG1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VIBRATE">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BATLVL">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUZGND">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="SG1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
