<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="S5" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
