%%This is a very basic article template.
%%There is just one section and two subsections.
\documentclass[a6paper]{article}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{helvet}
\usepackage[top=0.5cm, bottom=0.5cm, outer=0.5cm, inner=0.5cm]{geometry}
\usepackage[]{background}

\newcommand{\bugVersion}{2.1}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}

\renewcommand\thesection{}
\renewcommand\thesubsection{}


\backgroundsetup{
scale=1,
color=black,
opacity=0.05,
angle=0,
position={2.5,-3},
contents={\includegraphics[width=0.4\paperwidth]{buglogo.png}}
}

\begin{document}
\raggedbottom

\section{pentabug Bausatz {\scriptsize v\bugVersion}}

\subsection{\small Stückliste:}
\scriptsize
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
IC1           & ATMEGA88PA            & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
R1            & Widerstand 100K       & braun-schwarz-schwarz-gelb-braun\\
R2            & Widerstand 22K        & rot-rot-schwarz-rot-braun\\
R3            & Widerstand 10K        & braun-schwarz-schwarz-rot-braun\\
R4, R5        & Widerstand 33$\Omega$ & orange-orange-schwarz-gold-braun\\
S1, S2        & Taster                & \\
SG1           & Piezo Buzzer          & \\
C1, C2, C3    & Kondensator 100nF     & \\
JP1, JP3      & Stiftleiste 1x3       & \\
JP2           & Stiftleiste 2x3       & \\
JP4, JP5      & Buchsenleiste 1x5     & \\
M1            & Motor                 & an die quadratischen Lötpads\\
Q1, Q2        & Transistor 2N7000     & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
IR            & IR-Empfänger          & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
LED1, LED2    & LED farbig            & \textbf{Polarität beachten!}\\
LED3, LED4    & IR-LED klar           & \textbf{Polarität beachten!}\\
BAT1          & Batteriefach          & \textbf{vor Einbau Schaltung testen}\\
              & Jumper                & auf Dreier-Stiftleiste stecken
\end{tabular}
\end{center}

\subsection{\small Aufbau:}
Die Bauteile in der Reihenfolge der Stückliste in die Platine stecken und
verlöten. Bei IC1, Q1, Q2, IR, den LEDs und dem Batteriefach die Einbaurichtung
beachten. Der Motor M1 ist tricky - wenn er lange Beine hat, diese
entweder mit einem Seitenschneider kürzen oder vorsichtig (!) mit zwei Zangen
nach hinten biegen. An den vier seitlichen Lötstellen kannst du zwei Schlaufen aus
Silberdraht anbringen, um M1 zu halten. Bevor Du das Batteriefach montierst, teste die
Funktion, da das Fach einige Lötstellen verdeckt! Zuletzt den Jumper in Stellung
BAT auf die Dreier-Stiftleiste stecken. Wenn der Käfer mit dem voreingestellten
Testprogramm blinkt, piepst und wackelt, dann stimmt vermutlich alles. Nun
kannst Du den Käfer noch verzieren (Fühler gefällig?) und Deine eigenen
Programme auf den Controller laden. Wasch dir nach dem Löten die Hände.

\subsection{\small Links:}
\texttt{https://github.com/c3d2/pentabug}\\
\texttt{https://www.c3d2.de/wiki/Pentabug}\\
\texttt{http://mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE\_SolderComic.pdf}\\
\\
\noindent {\tiny Lizenz CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/\\
	   Chaos Computer Club Dresden 2013}
\end{document}
