%%This is a very basic article template.
%%There is just one section and two subsections.
\documentclass[a6paper]{article}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[top=0.5cm, bottom=2.0cm, outer=0.5cm, inner=0.5cm]{geometry}
\usepackage[]{background}
\usepackage{fancyhdr}


\newcommand{\bugVersion}{2.1}

\renewcommand\thesection{}
\renewcommand\thesubsection{}


\backgroundsetup{
scale=1,
color=black,
opacity=0.05,
angle=0,
position={2.5,-3},
contents={%
  \includegraphics[width=0.4\paperwidth]{buglogo.png}
  }%
}

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\cfoot{\scriptsize Lizenz  CC-BY-SA {\tiny
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/}\\
	   Chaos Computer Club Dresden 2013}


\begin{document}
\sffamily

\section{pentabug Bausatz {\scriptsize v\bugVersion}}

\subsection{\small Stückliste:}
\scriptsize
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
IC1           & ATMEGA88PA            & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
R1            & Widerstand 100K       & braun-schwarz-schwarz-gelb-braun\\
R2            & Widerstand 22K        & rot-rot-schwarz-rot-braun\\
R3            & Widerstand 10K        & braun-schwarz-schwarz-rot-braun\\
R4, R5        & Widerstand 33$\Omega$ & orange-orange-schwarz-gold-braun\\
S1, S2        & Taster                & \\
SG1           & Piezo Buzzer          & \\
C1, C2, C3    & Kondensator 100nF     & \\
JP1, JP3      & Stiftleiste 1x3       & \\
JP2           & Stiftleiste 2x3       & \\
JP4, JP5      & Buchsenleiste 1x5     & \\
M1            & Motor                 & an die quadratischen Lötpads\\
Q1, Q2        & Transistor 2N7000     & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
IR            & IR-Empfänger          & \textbf{Einbaulage beachten!}\\
LED1, LED2    & LED farbig            & \textbf{Polarität beachten!}\\
LED3, LED4    & IR-LED klar           & \textbf{Polarität beachten!}\\
BAT1          & Batteriefach          & \textbf{vor Einbau Schaltung testen}\\
              & Jumper                & auf Dreier-Stiftleiste stecken
\end{tabular}
\end{center}

\subsection{\small Aufbau:}
Die Bauteile in der Reihenfolge der Stückliste in die Platine stecken und
verlöten. Bei IC1, Q1, Q2, IR, den LEDs und dem Batteriefach die Einbaurichtung
beachten. Die flachen Seiten der LEDs (kurzes Bein) zeigen stets in die gleiche
Richtung, zum oberen Platinenrand. Hier kannst Du die Beine länger lassen und
die LEDs nach vorn umbiegen. Bevor Du das Batteriefach montierst, teste die
Funktion, da das Fach einige Lötstellen verdeckt! Zuletzt den Jumper in Stellung
BAT auf die Dreier-Stiftleiste stecken. Wenn der Käfer mit dem voreingestellten
Testprogramm blinkt, piepst und wackelt, dann stimmt vermutlich alles. Nun
kannst Du den Käfer noch verzieren (Fühler gefällig?) und Deine eigenen
Programme auf den Controller laden.

\subsection{\small Links:}
Projektdateien, Schaltplan, Software:
https://github.com/c3d2/pentabug\newline 
weitere Infos: https://www.c3d2.de/wiki/Pentabug\newline
Löten ist einfach:\newline
http://mightyohm.com/files/soldercomic/translations/DE\_SolderComic.pdf
\end{document}