<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="VIMA">
</package>
<package name="LA4-432">
</package>
<package name="MULTIBUZZR">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BUZ2">
</package>
<package name="BUZZRTDK">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BATTERY_2XAAA_SMALLPINS">
<description>&lt;b&gt;Farnell Battery Holder 2x AAA&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt; Farnell # 1650679</description>
</package>
<package name="TSOP382">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="VIBRAMOTOR">
<pin name="P$1" direction="pwr"/>
<pin name="P$2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="B">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BATTERY_2XAAA">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TSOP">
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="V+"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="VIBRAMOTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VIBRAMOTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LA4-432">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MULTIBUZZR" prefix="SG">
<description>&lt;b&gt;BUZZER TDK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PS1720P02 

http://de.mouser.com/ProductDetail/TDK/PS1720P02/?qs=%2fha2pyFadujtCAfY3DKBdXuzQLwQogEgrqwqrrNaKDmjrMwApyDRCA%3d%3d</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MULTIBUZZR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+ +1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="- -1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TDKBUZZR" package="BUZZRTDK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BATTERY_2XAAA" prefix="BAT">
<description>&lt;b&gt;Farnell Battery Holder 2x AAA&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt; Farnell # 1650679</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BATTERY_2XAAA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BATTERY_2XAAA_SMALLPINS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSOP382">
<description>IR Receiver and Demodulator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP382">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
